|  |  |
| --- | --- |
|  | **FCO502задатчик давления** |
|  | **Опросный лист** |
|  | **Предприятие:** |   |   | **Заполнил:** |   |
|  | **Телефон:** |   |  | **Должность:** |   |
|  | **Адрес:** |   |  | **E-mail:** |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **√** | **Код** | Диапазон давления |
|  | A1 | 10 Па – 2 кПа |
|  | A2 | 100 Па – 20 кПа |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Вилка питания |
|  | B2 | Великобритания 3-пин |
|  | B3 | Европейская 2-пин |
|  | B4 | США 2-пин |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | **Кейс для хранения и транспортировки** |
|  | C1 | Нет |
|  | C2 | Требуется кейс |