|  |  |
| --- | --- |
|  | **Трубки Пито** |
|  | **Опросный лист*****(заполняется на одну единицу)*** |
|  | **Предприятие:** |   |   | **Заполнил:** |   |
|  | **Телефон:** |   |  | **Должность:** |   |
|  | **Адрес:** |   |  | **E-mail:** |   |

|  |
| --- |
| **Тип трубки (см. техническое описание)** |
|  | FCO65 |
|  | FCO66 |
|  | FCO68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Диаметр внешн., мм** | **Длина, мм** | **Установка на процесс** | **Штуцеры давления** | **Рабочая температура** |
|  | 2 |  |  | Нет |  | Зажим 6 мм |  | До 250°С |
|  | 4 |  |  | 1/4 BSP сальник с муфтой |  | Зажим 4 мм |  | До 600°С |
|  | 6 |  | 1/4NPT сальник с муфтой |  | 1/4’’ «елочка» |  |
|  | 10 |  | 3/8 BSP сальник с муфтой |  |  |
|  | 15 |  | 3/8 NPT сальник с муфтой |  |  |
|  | 25 |  | 1 ¼ BSP сальник с муфтой |  |  |

**Примечания:**

|  |
| --- |
|  |