**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие:** |  | **Заполнил:** |  |
| **Телефон:** |  | **Должность:** |  |
| **Адрес:** |  | **E-mail:** |  |

| **ERADENS X плотномер** |
| --- |
| Кат.No | Описание | К-во |
| 3288-841 | Плотномер ERADENS X*Соответствует стандартам: ASTM D4052, D5002, ISO 12185*ERADENS X - самый компактный и легкий высокоточный плотномер в мире для проведения измерений в полном соответствии с ASTM D4052 и ISO 12185. Его новаторская, выровненная в вертикальном направлении осциллирующая металлическая U-образная трубка, чрезвычайно надежна и нечувствительна к самым суровым условиям окружающей среды.- Процедура измерения в полном соответствии с ASTM D4052, D5002, ISO 12185- Диапазон плотности: 0…3 г/см3- Диапазон температур: 0…100°C- Точность измерения температуры: 0,02°C- Повторяемость плотности: r = 0,000005 г/см3- Разрешение по плотности: 0,00001 г/см3- Время измерения: 15 сек (после уравновешивания температуры)- Объем пробы: 2 мл- Материал трубки: Hastelloy- Обнаружение пузырьков: FillingProof - автоматическое обнаружение пузырьков и количественный анализ пузырьков- Коррекция вязкости: во всём диапазоне- Особенности: встроенный полностью автоматизированный сушильный насос, встроенный датчик давления окружающей среды- Портативная и прочная (цельнометаллический корпус) автономная конструкция- Идеально подходит для измерения плотности как в стационарных, так и в передвижных лабораториях- Габаритные размеры (ШxГxВ) / вес: 15,5x26x28 см / 7 кгНовейшая технология управления данными:- Большой полноцветный сенсорный экран для быстрого и простого управления на всех распространенных языках- Встроенный проверенный в отрасли ПК с интерфейсами Ethernet, USB и RS232 для прямого подключения LIMS и вывода на USB-накопитель, принтер или ПК- Большая база данных результатов, содержащая более 100 000 подробных отчетов об испытаниях, хранящихся во внутренней памяти |  |
|  |
| **Комплект поставки ERADENS X:** |
| 3288-915 | Трубка для продувки воздуха |
| 3288-850 | Выходная трубка (для приборов версии X) |
| 3288-851 | Контейнер для отходов (для приборов версии X) |
| 3288-013 | Кабель питания |
| 3288-859 | Сертификат испытания для ERADENS X |
| 3288-860 | Краткое изложение руководства по эксплуатации, краткая версия на 1 странице и IQT для ERADENS X |
| 3288-861 | Инструкция по эксплуатации (в виде PDF-файла на карте памяти USB) для ERADENS X |
| 3288-916 | Одноразовый шприц 5 мл, 5 шт. |
|  |
| **Оборудование для дополнительного заказа:** |
| 3288-871 | Входное уплотнительное кольцо Люэра для приборов версии X (7,5 x 1,5 Perlast) |  |

|  |
| --- |
| **ПРИМЕЧАНИЯ пользователя (если требуется):** |
|  |