**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие:** |  | **Заполнил:** |  |
| **Телефон:** |  | **Должность:** |  |
| **Адрес:** |  | **E-mail:** |  |

| **ERAJET FAME портативный анализатор для определения всех типов FAME в авиационном топливе** | | |
| --- | --- | --- |
| Кат.No | Описание | К-во |
| 3288-768 | Портативный анализатор для определения всех типов FAME в авиационном топливе ERAJET FAME  Инфракрасная спектроскопия: ASTM D7797, IP583  Газовая хроматография: IP 585, IP590, IP599  ERAJET FAME - это портативный, полностью автоматизированный и компактный автономный NDIR-спектрометр для сверхбыстрого и простого определения всех типов FAME в реактивном топливе. Прочный и легкий анализатор легко определяет содержание FAME в миллионных долях в соответствии с международными стандартами, изложенными в ASTM D1655.  Высокоскоростной:  - Время измерения: 6 мин  - Полностью автоматизированное измерение, не требуется пробоподготовка  Превосходная точность и аккуратность:  - Отличная корреляция со стандартами IP585, IP590, IP599, ASTM D7797 (IP583)  - Проверка обнаружения FAME (FDC TM) для исключения ложноположительных результатов FAME  - Диапазон измерения: от 10 до 250 мг/кг (ppm) для AVTUR  - Повторяемость: r ≤ 4 мг/кг  - Воспроизводимость: R ≤ 6 мг/кг  Истинная портативность:  - Сверхлегкий анализатор - вес: 10 кг  - Прочная (цельнометаллический корпус) автономная конструкция  - Доступен адаптер постоянного тока для работы от автомобильной системы питания напряжением +12В  Простота в использовании:  - Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простотой кнопок  - Удобная настройка картриджа  - Простая и быстрая промывка инструмента (не требуется специального растворителя)  Габаритные размеры / вес: 29x35x34 см (11,4x13,8x13,4 дюйма)/10 кг (22 фунта)  Новейшие технологии управления данными  - Большой многоцветный сенсорный экран для быстрой и простой работы на всех распространенных языках  - Встроенный проверенный в отрасли ПК с интерфейсами Ethernet, USB и RS232 для прямого подключения LIMS и вывода на USB-накопитель, принтер или ПК  - Большая база данных результатов, содержащая >100 000 подробных отчетов об испытаниях, хранящихся во внутренней памяти |  |
| **Комплект поставки EJF01 ERAJET FAME:** | | |
| 3288-774 | Комбинированные пробоотборные трубки (тефлон), 0,55 м, с соединением Люэра для ERAJET FAME | |
| 3288-589 | Сетчатый входной фильтр, 15 мкм, 5 шт. (2 упаковки) | |
| 3288-011 | Выходная трубка | |
| 3288-012 | Контейнер для отходов | |
| 3288-013 | Кабель питания | |
| 3288-775 | Сертификат испытаний для ERAJET FAME | |
| 3288-776 | Краткое изложение руководства по эксплуатации, краткая версия на 1 странице и IQT для ERAJET FAME | |
| 3288-777 | Руководство по эксплуатации (в виде файла PDF на карте памяти USB) для ERAJET FAME | |
| 3288-778 | Набор картриджей для ERAJET FAME - 5 размеров (упакованы в пакеты по 2 шт.) | |
| **ПРИМЕЧАНИЯ пользователя (если требуется):** | | |
|  | | |