**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие:** |  | **Заполнил:** |  |
| **Телефон:** |  | **Должность:** |  |
| **Адрес:** |  | **E-mail:** |  |

| **ERAJET FAME портативный анализатор для определения всех типовFAME в авиационном топливе** |
| --- |
| Кат.No | Описание | К-во |
| 3288-768 | Портативный анализатор для определения всех типов FAME в авиационном топливе ERAJET FAMEИнфракрасная спектроскопия: ASTM D7797, IP583Газовая хроматография: IP 585, IP590, IP599ERAJET FAME - это портативный, полностью автоматизированный и компактный автономный NDIR-спектрометр для сверхбыстрого и простого определения всех типов FAME в реактивном топливе. Прочный и легкий анализатор легко определяет содержание FAME в миллионных долях в соответствии с международными стандартами, изложенными в ASTM D1655.Высокоскоростной:- Время измерения: 6 мин- Полностью автоматизированное измерение, не требуется пробоподготовкаПревосходная точность и аккуратность:- Отличная корреляция со стандартами IP585, IP590, IP599, ASTM D7797 (IP583)- Проверка обнаружения FAME (FDC TM) для исключения ложноположительных результатов FAME- Диапазон измерения: от 10 до 250 мг/кг (ppm) для AVTUR- Повторяемость: r ≤ 4 мг/кг- Воспроизводимость: R ≤ 6 мг/кгИстинная портативность:- Сверхлегкий анализатор - вес: 10 кг- Прочная (цельнометаллический корпус) автономная конструкция- Доступен адаптер постоянного тока для работы от автомобильной системы питания напряжением +12ВПростота в использовании:- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с простотой кнопок- Удобная настройка картриджа- Простая и быстрая промывка инструмента (не требуется специального растворителя)Габаритные размеры / вес: 29x35x34 см (11,4x13,8x13,4 дюйма)/10 кг (22 фунта)Новейшие технологии управления данными- Большой многоцветный сенсорный экран для быстрой и простой работы на всех распространенных языках- Встроенный проверенный в отрасли ПК с интерфейсами Ethernet, USB и RS232 для прямого подключения LIMS и вывода на USB-накопитель, принтер или ПК- Большая база данных результатов, содержащая >100 000 подробных отчетов об испытаниях, хранящихся во внутренней памяти |  |
| **Комплект поставки EJF01 ERAJET FAME:** |
| 3288-774 | Комбинированные пробоотборные трубки (тефлон), 0,55 м, с соединением Люэра для ERAJET FAME |
| 3288-589 | Сетчатый входной фильтр, 15 мкм, 5 шт. (2 упаковки) |
| 3288-011 | Выходная трубка |
| 3288-012 | Контейнер для отходов |
| 3288-013 | Кабель питания |
| 3288-775 | Сертификат испытаний для ERAJET FAME |
| 3288-776 | Краткое изложение руководства по эксплуатации, краткая версия на 1 странице и IQT для ERAJET FAME |
| 3288-777 | Руководство по эксплуатации (в виде файла PDF на карте памяти USB) для ERAJET FAME |
| 3288-778 | Набор картриджей для ERAJET FAME - 5 размеров (упакованы в пакеты по 2 шт.) |
| **ПРИМЕЧАНИЯ пользователя (если требуется):** |
|  |