|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FCO220 цифровой микрокалибратор** | | | | |
|  | **Опросный лист**  ***(заполняется на один прибор)*** | | | | |
|  | **Предприятие:** |  |  | **Заполнил:** |  |
|  | **Телефон:** |  |  | **Должность:** |  |
|  | **Адрес:** |  |  | **E-mail:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **√** | **Код** | Диапазон |
|  | A1 | 3.000 см3/мин |
|  | A2 | 6.000 см3/мин |
|  | A3 | 30.00 см3/мин |
|  | A5 | 300.00 см3/мин |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Соединение |
|  | C1 | 6 мм трубка + штуцер (Стандарт Staubli) |
|  | C2 | 6 мм трубка + штуцер и гнездо (Стандарт Staubli) |
|  | C3 | 6 мм трубка + штуцер и панельное (Стандарт Staubli) |
|  | C4 | 4 мм трубка + штуцер (Стандарт Staubli) |
|  | C5 | 4 мм трубка + штуцер и гнездо (Стандарт Staubli) |
|  | C6 | 4 мм трубка + штуцер и панельное (Стандарт Staubli) |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Калибровка |
|  | D1 | Заводская (стандартная) |
|  | D2 | Сертификат UKAS |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Кейс для переноски |
|  | E1 | Не требуется |
|  | E2 | Жесткий водонепроницаемый кейс |
|  |  |  |
| **√** | **Код** | Внешний источник питания |
|  | F1 | Не требуется |
|  | F2 | Внешний источник питания |